ЗАО «КОНДОР-ЭКО»
152101, п. Семибратово, Ярославская область
Факс:	(48536) 53-112				              Тел.: (48536) 53-079 (коммерческая служба)
Тел.:	(48536) 53-096	                                                         Тел.: (48536) 53-277 (техническая служба)                                                    
Тел.:	(48536) 53-008 (секретарь)			http://www.kondor-eco.ru
							e-mail:  kondore2000@mail.ru
                                                                                                     e-mail:  sanaev50@yandex.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для выдачи рекомендаций по малозатратной реконструкции электрофильтров  

№ п/п	Вопросы	Ответы	
1	Наименование предприятия		
2	Почтовый адрес, телефон/факс, E-mail		
3	Типоразмер электрофильтра 		
4	Описание технологического процесса, работы оборудования объектов газоочистки		
5	Объемный расход газа,  (нм3/час) или (м3/час):―мин,―макс.―норм. 		
6	Химический состав газа на входе в газоочистку )		
7	Температура газов на входе в установку газоочистки, 0С:
―мин.―макс.―рабочая		
8	Температура точки росы, 0С:
		
9	Массовая концентрация взвешенных в газе частиц пыли перед очисткой, (г/нм3 или г/м3)		
10	Требуемая массовая концентрация взвешенных в газе частиц пыли после очистки, (г/нм3 или г/м3)		
11	Характеристика взвешенных в газе частиц:
―фракционный (дисперсный) состав
―удельное электрическое сопротивление (УЭС) пыли, Ом/м*		
12	Система пылеудаления из аппарата:
―режим работы,особые требования.		
13	Прочие данные, замечания и требования		
14	Контактное лицо (Ф.И.О.), телефон, 
e-mail		
		
* При отсутствии данных по УЭС произвести измерение токов по полям в соответствии с приложением.

Подпись заказчика			                                     «______»_______________20___г.
и печать